|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Производительность, кВт** | | **Номинальная мощность (охл.), кВт** | **Расход воздуха, м3/ч** | **Уровень шума, дБ (A)** | **Габариты блока, мм, ШхВхГ** | **Вес нетто, кг** | **Подключение электропитания** | **Рекомендованная розничная цена (РРЦ), руб.** |  |  |
| **охл.** | **нагр.** |  |  |
| **БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (RAC)** | | | | | | | | |  |  |  |
| **СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Сплит-системы ON/OFF** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Cплит-системы настенного типа серии FOREST ON/OFF, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC или HITACHI, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта, противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), ИК ПДУ с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ** | | | | | | | | |  |  |  |
| **MDSAF-07HRN1 indoor** | **2,2** | **2,34** | **0,684** | **422** | **27** | **715\*285\*194** | **7,2** | **внутр. блок** | **14 500** | |  | | --- | |  | |  |
| **MDOAF-07HN1 outdoor** | **51,5** | **700\*550\*275** | **23,5** |  |  |
| **MDSAF-09HRN1 indoor** | **2,64** | **2,78** | **0,821** | **510** | **26** | **715\*285\*194** | **7,2** | **15 900** |  |  |
| **MDOAF-09HN1 outdoor** | **55,5** | **700\*550\*275** | **26,4** |  |  |
| **MDSAF-12HRN1 indoor** | **3,52** | **3,81** | **1,095** | **568** | **31** | **805\*285\*194** | **7,7** | **21 900** |  |  |
| **MDOAF-12HN1 outdoor** | **56** | **770\*550\*300** | **30,0** |  |  |
| **MDSAF-18HRN1 indoor** | **5,28** | **5,57** | **1,643** | **820** | **33** | **957\*302\*213** | **10,2** | **33 900** |  |  |
| **MDOAF-18HN1 outdoor** | **56** | **770\*550\*300** | **35,8** |  |  |
| **MDSAF-24HRN1 indoor** | **7,03** | **7,33** | **2,503** | **1 000** | **34** | **1040\*327\*220** | **12,7** | **наружн.блок** | **44 500** |  |  |
| **MDOAF-24HN1 outdoor** | **60** | **845\*702\*363** | **48,8** |  |  |
| **Cплит-системы настенного типа серии AURORA ON/OFF, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта, противопылевой фильтр высокой плотности (7-24kBTU), фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ** | | | | | | | | |  |  |  |
| **MDSA-07HRN1 indoor** | **2,2** | **2,34** | **0,685** | **401** | **26** | **722\*290\*187** | **8,3** | **внутр. блок** | **17 900** |  |  |
| **MDOA-07HN1 outdoor** | **54** | **700\*550\*275** | **23,9** |  |
| **MDSA-09HRN1 indoor** | **2,64** | **2,64** | **0,821** | **453** | **26** | **722\*290\*187** | **8,3** | **19 500** |  |
| **MDOA-09HN1 outdoor** | **56** | **720\*495\*270** | **26,2** |  |
| **MDSA-12HRN1 indoor** | **3,52** | **3,81** | **1,096** | **523** | **26,5** | **802\*297\*189** | **8,8** | **26 500** |  |  |
| **MDOA-12HN1 outdoor** | **56** | **770\*555\*300** | **31,2** |  |  |
| **MDSA-18HRN1 indoor** | **5,28** | **5,42** | **1,643** | **787** | **30** | **965\*319\*215** | **11,6** | **41 900** |  |  |
| **MDOA-18HN1 outdoor** | **59** | **770\*555\*300** | **37,7** |  |  |
| **MDSA-24HRN1 indoor** | **7,03** | **7,62** | **2,503** | **1 060** | **39,5** | **1080\*335\*226** | **14,0** | **наружн.блок** | **53 900** |  |  |
| **MDOA-24HN1 outdoor** | **59,5** | **845\*702\*363** | **50,6** |  |  |
| **MDSA-30HRN1 indoor** | **8,79** | **9,38** | **2,739** | **1 450** | **40** | **1259\*362\*282** | **20,1** | **69 900** |  |  |
| **MDOA-30HN1 outdoor** | **58,5** | **946\*810\*410** | **62,5** |  |  |
| **MDSA-36HRN1 indoor** | **9,96** | **10,80** | **3,104** | **1 370** | **41** | **1259\*362\*282** | **21,8** | **91 900** |  |  |
| **MDOA-36HN1 outdoor** | **62,1** | **946\*810\*410** | **70,1** |  |  |
| **Cплит-системы настенного типа серии AURORA ON/OFF с дизайнерскими цветными панелями Silver и Gold, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта, противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ с держателем в комплекте** | | | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |  |
| **MDSA-07HRN1 панель Gold/Silver indoor** | **2,2** | **2,34** | **0,685** | **401** | **26** | **722\*290\*187** | **8,3** | **внутр. блок** | **21 900** |  |  |
| **MDOA-07HN1 outdoor** | **54** | **700\*550\*275** | **23,9** |  |  |
| **MDSA-09HRN1 панель Gold/Silver indoor** | **2,64** | **2,64** | **0,821** | **453** | **26** | **722\*290\*187** | **8,3** | **23 900** |  |  |
| **MDOA-09HN1 outdoor** | **56** | **720\*495\*270** | **26,2** |  |  |
| **MDSA-12HRN1 панель Gold/Silver indoor** | **3,52** | **3,81** | **1,096** | **523** | **26,5** | **802\*297\*189** | **8,8** | **28 900** |  |  |
| **MDOA-12HN1 outdoor** | **56** | **770\*555\*300** | **31,2** |  |  |
| **Сплит-системы инверторные** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Инверторные сплит-системы настенного типа серии FOREST, DC-Inverter стандарта ERP, энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, режим Silent (Тишина), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ с держателем в комплекте.** | | | | | | | | | |  | | --- | |  | |  |  |
| **MDSBF-07HRDN1 indoor** | **2,34(1,03-2,93)** | **2,63(0,82-3,22)** | **0,73(0,10-1,25)** | **417** | **22,5** | **715\*285\*194** | **7,7** | **внутр. блок** | **25 900** |  |  |
| **MDOBF-07HDN1 outdoor** | **55,5** | **681\*434\*285** | **20,0** |  |  |
| **MDSAF-09HRDN1 indoor** | **2,64(1,03-3,22)** | **2,93(0,82-3,37)** | **1,01(0,10-1,24)** | **420** | **22,5** | **715\*285\*194** | **6,8** | **26 900** | |  | | --- | |  | |  |
| **MDOAF-09HFN1 outdoor** | **55,5** | **770\*555\*300** | **25,2** |  |  |
| **MDSAF-12HRDN1 indoor** | **3,52(1,08-4,10)** | **3,81(1,08-4,22)** | **1,297(0,13-1,58)** | **570** | **23** | **805\*285\*194** | **7,2** | **31 500** |  |  |
| **MDOAF-12HFN1 outdoor** | **56** | **770\*555\*300** | **25,5** |  |  |
| **MDSAF-18HRFN1 indoor** | **5,28(1,82-6,13)** | **5,57(1,38-6,74)** | **1,643(0,14-2,36)** | **840** | **23,5** | **957\*302\*213** | **10,5** | **49 900** |  |  |
| **MDOAF-18HFN1 outdoor** | **55** | **800\*554\*333** | **35,1** |  |  |
| **MDSAF-24HRFN1 indoor** | **7,03(2,67-7,88)** | **7,33(1,61-8,79)** | **2,344(0,24-3,03)** | **980** | **25** | **1040\*327\*220** | **11,9** | **наружн.блок** | **65 900** |  |  |
| **MDOAF-24HFN1 outdoor** | **60** | **845\*702\*363** | **48,4** |  |  |
| **Полностью инверторные сплит-системы настенного типа серии AURORA, 3D DC-Inverter стандарта ERP, энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), режим Silent (Тишина), противопылевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ** | | | | | | | | |  |  | |
| **MDSA-09HRFN1 indoor** | **2,78(2,14-3,52)** | **3,08(1,27-3,99)** | **0,795(0,442-1,568)** | **488** | **20** | **722\*290\*187** | **7,8** | **внутр. блок** | **31 900** | |  | | --- | |  | |  |
| **MDOA-09HFN1 outdoor** | **55,5** | **720\*495\*270** | **23,0** |  |  |
| **MDSA-12HRFN1 indoor** | **3,52(1,38-4,51)** | **3,81(1,08-4,92)** | **1,088(0,10-1,74)** | **539** | **21** | **802\*297\*189** | **8,2** | **36 900** |  |  |
| **MDOA-12HFN1 outdoor** | **53** | **800\*554\*333** | **29,1** |  |  |
| **MDSA-18HRFN1 indoor** | **5,28(1,91-6,13)** | **5,57(1,43-6,74)** | **1,643(0,15-2,35)** | **750** | **21** | **965\*319\*215** | **10,8** | **54 900** |  |  |
| **MDOA-18HFN1 outdoor** | **55** | **800\*554\*333** | **35,1** |  |  |
| **MDSA-24HRFN1 indoor** | **7,03(2,67-8,09)** | **7,91(2,20-9,29)** | **2,19(0,23-3,11)** | **1 050** | **26** | **1080\*335\*226** | **12,9** | **наружн.блок** | |  | | --- | | **68 900** | | |  |  |
| **MDOA-24HFN1 outdoor** | **62** | **845\*702\*363** | **48,4** |  |  |
| **Полностью инверторные сплит-системы настенного типа серии AURORA Design, 3D DC-Inverter стандарта ERP, энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), режим Silent (Тишина), противопылевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ с держателем в комплекте** | | | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |  |
| **MDSA-09HRFN1 панель Gold/Silver indoor** | **2,78(2,14-3,52)** | **3,08(1,27-3,99)** | **0,795(0,442-1,568)** | **488** | **20** | **722\*290\*187** | **7,8** | **внутр. блок** | **35 900** |  |  |
| **MDOA-09HFN1 outdoor** | **55,5** | **720\*495\*270** | **23,0** |  |  |
| **MDSA-12HRFN1 панель Gold/Silver indoor** | **3,52(1,38-4,51)** | **3,81(1,08-4,92)** | **1,088(0,10-1,74)** | **539** | **21** | **802\*297\*189** | **8,2** | **40 900** |  |  |
| **MDOA-12HFN1 outdoor** | **53** | **800\*554\*333** | **29,1** |  |  |
| **Cплит-системы настенного типа серии OP, 3D DC-Inverter стандарта ERP, ультравысокий уровень энергоэффективности А+++, компрессор GMCC, функция "умный глаз" (Intelligent Eye), работа в режиме обогрева даже при -30°С, работа в режиме охлаждения от -25°С, функция самоочистки, функция Follow me, температурная компенсация, функция обнаружения утечки хладагента, 3D Air Flow (вертикальные и горизонтальные жалюзи с управлением с пульта), контроль уровня влажности, защита от замораживания помещения (8°С и 12°С), режим ECO, Wi-Fi управление (опция), режим Silent (Тишина), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, автоматическая регулировка яркости дисплея внутреннего блока, фиксаторы положения для лёгкого обслуживания, ИК ПДУ с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ** | | | | | | | | |  |  |  |
| **MDSOP-09HRFN8 indoor** | **2,64(1,00-4,16)** | **4,10(0,75-7,00)** | **0,483(0,087~1,955)** | **565** | **20** | **895\*298\*248** | **13,0** | **внутр. блок** | **69 900** |  |  |
| **MDOOP-09HFN8 outdoor** | **58** | **800\*554\*333** | **36,4** |  |
| **MDSOP-12HRFN8 indoor** | **3,52(1,03-4,82)** | **4,25(0,75-7,20)** | **0,75(0,102~1,955)** | **590** | **21** | **895\*298\*248** | **13,0** | **72 900** |  |
| **MDOOP-12HFN8 outdoor** | **59** | **800\*554\*333** | **36,4** |  |
| **Опции для сплит-систем** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-OSK102-1** | ***Wi-Fi модуль (опция для серий Forest и OP)*** | | | | | | | | **2 800** |  |
| **МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ СВОБОДНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕРИИ FREE MATCH** | | | | | | | | |  |  |  |
| **Наружные блоки мульти-сплит-систем серии FREE MATCH, энергоэффективность класса А++, 3D DC-Inverter стандарта ERP** | | | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |  |
| **MD2O-14HFN1 outdoor** | **4,10(2,05-4,10)** | **4,4(2,20-4,40)** | **1,30** | **-** | **54** | **800\*554\*333** | **31,5** | **наружн.блок** | **67 900** |  |  |
| **MD2O-18HFN1 outdoor** | **5,28(2,05-5,28)** | **5,57(2,05-5,57)** | **1,75** | **-** | **56,5** | **800\*554\*333** | **37,5** | **76 600** |  |  |
| **MD3O-21HFN1 outdoor** | **6,15(2,05-6,15)** | **6,59(2,34-6,59)** | **1,92** | **-** | **57,5** | **845\*702\*363** | **48,5** | **80 600** |  |  |
| **MD3O-27HFN1 outdoor** | **7,91(2,05-7,91)** | **8,21(2,34-8,21)** | **2,47** | **-** | **59,5** | **845\*702\*363** | **55,2** | **83 300** |  |  |
| **MD4O-28HFN1 outdoor** | **8,21(1,47-8,21)** | **8,79(1,47-8,79)** | **2,27** | **-** | **60** | **946\*810\*410** | **67,6** | **87 900** |  |  |
| **MD4O-36HFN1 outdoor** | **10,55(2,05-10,55)** | **11,14(2,05-11,14)** | **3,80** | **-** | **63,5** | **946\*810\*410** | **70,0** | **156 000** |  |  |
| **MD5O-42HFN1 outdoor** | **12,31(2,05-12,31)** | **12,31(2,05-12,31)** | **3,82** | **-** | **62** | **946\*810\*410** | **76,0** | |  | | --- | | **161 000** | |  |  |
| **Внутренние блоки инверторные настенного типа серии FOREST, DC-Inverter стандарта ERP, энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, режим Silent (Тишина), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ** | | | | | | | | |  |  |  |
| **MDSAF-07HRDN1 indoor** | **2,05** | **2,64** | **0,020** | **520** | **21** | **805\*285\*194** | **7,9** |  | **11 100** |  |  |
| **MDSAF-09HRDN1 indoor** | **2,64** | **2,93** | **0,024** | **420** | **23** | **715\*285\*194** | **6,8** | **11 400** |  |  |
| **MDSAF-12HRDN1 indoor** | **3,52** | **3,81** | **0,024** | **570** | **23** | **805\*285\*194** | **7,2** | **11 500** |  |
| **MDSAF-18HRFN1 indoor** | **5,28** | **7,03** | **0,034** | **840** | **24** | **957\*302\*213** | **10,5** | **14 500** |  |
| **MDSAF-24HRFN1 indoor** | **7,03** | **7,33** | **0,06** | **980** | **25** | **1040\*327\*220** | **11,9** | **15 900** |  |  |
| **Внутренние блоки полностью инверторные настенного типа серии AURORA, 3D DC-Inverter стандарта ERP, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), противопылевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, функция любимый режим, ИК ПДУ с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ** | | | | | | | | |  |  |  |
| **MDSA-09HRFN1 indoor** | **2,78** | **3,08** | **0,02** | **488** | **20** | **722\*290\*187** | **7,8** |  | **12 000** |  |  |
| **MDSA-12HRFN1 indoor** | **3,52** | **3,81** | **0,02** | **539** | **21** | **802\*297\*189** | **8,2** | **12 100** |  |
| **MDSA-18HRFN1 indoor** | **5,28** | **5,57** | **0,03** | **750** | **21** | **965\*319\*215** | **10,8** | **15 300** |  |
| **MDSA-24HRFN1 indoor** | **7,03** | **7,91** | **0,06** | **1 050** | **26** | **1080\*335\*226** | **12,9** | **16 500** |  |  |
| **Внутренние блоки кассетного типа, компактные (570х570), 3D DC-Inverter стандарта ERP, встроенная помпа, ИК ПДУ с держателем в комплекте, функция любимый режим, функция Follow me, температурная компенсация, возможность подключения проводного пульта, возможность подключения к системе центрального управления и диспетчеризации, клеммы удаленного вкл/выкл, клеммы вывода сигнала аварии** | | | | | | | | |  |  |  |
| **MDCA4I-09HRFN1 indoor** | **2,64** | **2,93** | **0,040** | **580** | **29** | **570\*260\*570** | **14,5** | **питание по межбл.кабелю** | **25 700** |  |  |
| **T-MBQ4-03EI Compact Cassette Panel** |  |  |  |  |  | **647\*50\*647** | **2,5** |  |  |
| **MDCA4I-12HRFN1 indoor** | **3,52** | **4,10** | **0,040** | **617** | **34** | **570\*260\*570** | **16,2** | **26 500** |  |
| **T-MBQ4-03EI Compact Cassette Panel** |  |  |  |  |  | **647\*50\*647** | **2,5** |  |
| **MDCA4I-18HRFN1 indoor** | **5,28** | **5,57** | **0,102** | **680** | **41** | **570\*260\*570** | **16,2** | **29 400** |  |  |
| **T-MBQ4-03EI Compact Cassette Panel** |  |  |  |  |  | **647\*50\*647** | **2,5** |  |  |
| **MDCA3I-18HRFN1 indoor** | **5,28** | **5,57** | **0,102** | **680** | **41** | **570\*260\*570** | **16,1** | **питание по межбл.кабелю** | **29 400** | **\*\*\*** |  |
| **T-MBQ4-03FI Compact Cassette Panel** |  |  |  |  |  | **647\*50\*647** | **2,5** |  |  |
| **MDCA3I-18HRDN1 indoor** | **5,28** | **5,57** | **0,102** | **680** | **41** | **570\*260\*570** | **16,1** | **29 400** | **\*\*\*** |  |
| **T-MBQ4-03FI Compact Cassette Panel** |  |  |  |  |  | **647\*50\*647** | **2,5** |  |  |
| **Внутренние блоки канального типа, средненапорные, модели нового поколения - 3D DC-Inverter стандарта ERP, фильтр в комплекте, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, опциональный ИК ПДУ, функция Follow me, клеммы удаленного вкл/ выкл, клеммы вывода сигнала аварии, проводной пульт ДУ в комплекте** | | | | | | | | |  | |  | | --- | |  | |  |
| **MDTII-09HWFN1 indoor** | **2,64** | **2,93** | **0,18** | **500** | **27,0** | **700\*200\*450** | **18,0** | **питание по межбл.кабелю** | **22 600** |  |  |
| **MDTII-12HWFN1 indoor** | **3,52** | **3,81** | **0,19** | **600** | **27,5** | **700\*200\*450** | **18,0** | **24 600** |  |  |
| **MDTII-18HWFN1 indoor** | **5,28** | **5,57** | **0,20** | **880** | **33,0** | **880\*210\*674** | **24,3** | **28 600** |  |  |
| **Внутренние блоки консольного типа, 3D DC-Inverter стандарта ERP, противопылевой фильтр высокой плотности, ИК ПДУ с держателем в комплекте** | | | | | | | | |  |  |  |
| **MDFFI-12HRFN1 indoor** | **3,52** | **3,81** | **0,04** | **512** | **35** | **700\*600\*210** | **14,8** | **питание по межбл.кабелю** | **26 900** |  |  |
| **\*\*\* Данные модели сняты с производства, наличие уточняйте у менеджеров** | | | | | |  |  |  |  |  |  |